|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wegcategorisering** | **Masttype** | **Armatuurtype** | **Lamptype en vermogen in Watt** |
| **Binnen bebouwde kom** | | | |
| Gebiedsontsluitingsweg type 1, 2  Busroute (50 km/uur) | 6m alu uithouder  tot  8m alu uithouder | Residium  Iridium  Libra  Saffier 2 | PLL 36 -55  SON-T 70-100 of CDO-TT  CPO 60-90 |
| Erftoegangsweg type 1,2 Industriegebied Winkelgebied | P.T. 3,5m alu/  P.T. 4m alu/  6m/ 8m alu met uithouder  tot  decoratieve mast | Residium  Libra  City-zen  Luz  Osiris  decoratief armatuur Saffier 2I | PLL 18-24-36-55  CPO 45-60  PLT 32/42 |
| **Buiten bebouwde kom** | | | |
| Gebiedsontsluitingsweg type 1, 2 (60, 80 km/uur) | 8m/ 10m alu uithouder | Iridium  Saffier 2 | SON-T 70-100  CPO 60-90 |
| Erftoegangsweg type 1,2 Tuinbouwgebied | 6m alu uithouder | Residium  Libra | PLL 24-36 |
| Stroom- en autosnelweg | Behoren niet tot aandachtsgebied van de gemeente |  |  |
| **Overige categorieën** | | | |
| Achterpaden  Brandgangen  Erfafscheidingen | 3,5m alu paaltop  tot  wandarmatuur | Industria padvinder  of  Quadrille | PLL 18  tot  PLS 9 |
| Tunnels | Wandinbouw | Vandalisme  bestendig | PLL 24-36 |
| Rotondes | 8 m alu uithouder tot  10 m alu uithouder | Iridium  Saffier 2 | SON-T 70 tot  SON-T 150  CPO 60-90-140 |

**Standaard voor verlichting van openbare objecten**

Gemeente Westland