**Dimensionering bruggen i.v.m. vaarrecreatie**

Gemeente Westland

Kunstwerken, kabels en leidingen, overkluizingen en andere kruisende werken die vastgestelde vaarroutes oversteken moeten voldoen aan de volgende dimensies per categorie volgens “Vaarrecreatie in Westland”:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categorie** | **Vaartuigen:** | **Doorvaart hoogte:** | **Doorvaart breedte op de strek:** | **Doorvaartbreedte nabij bochten:** |
| F | Kleine watersport (kano, roeivlet, fluisterboot) | Minimaal  0,80 m | Minimaal 2,50 m | Minimaal 2,50 m |
| E2 | Rondvaart (westlander, kagenaar, open boot, kleine sloep) | Minimaal 1,50 m | Minimaal 4,00 m | Minimaal 7,50 m |
| E1 | Kleine Pleziervaart (grote sloep, kleine kajuitjacht) | Minimaal 1,80 m | Minimaal 4,50 m | Minimaal 7,50 m |