**Eisen straatnaamborden**

Gemeente Westland

1. Bordtype: Systeem 2000 kokerprofiel
2. Materiaal van het bord: 2.1 Aluminium

2.2 Drie kamers versterkt

2.3 Polyester gepoedercoat in RAL kleuren

2.4 Eindkappen aluminium polyester gepoedercoat in RAL kleuren

1. Bevestigingsbeugels: Afhankelijk van de plaatsing kan gekozen worden uit diverse beugels
2. Eindbeugels: Aluminium uit extrusie

Polyester gepoedercoat RAL 9006 lichtgrijs

Geïntegreerde roestvrijstalen veer en vergrendelpen

Roestvrij stalen inbusbouten 2x M8x16

Eindbeugels worden gebruikt als het bord vlaggend komt te hangen. Het bord wordt er dan aan de zijkant erin bevestigd. Dit bord wordt gebruikt als het bord uitstekend aan een paal of lichtmast wordt bevestigd. Het betreft hierbij twee-zijdig bedrukte borden.

1. Opzetbeugels: Aluminium gegoten

Polyester gepoedercoat RAL 9006 lichtgrijs

Borden voorzien van stalen plaat aan de binnenzijde

Roestvrij stalen inbusbouten 3x M8x12

Roestvrij stalen bouten 2x M8x50

Opzetbeugels worden gebruikt bovenop een paal. Het straatnaambord is halverwege bevestigd en is aan twee zijden bedruk.

1. Midden en achterbeugels: Aluminium extrusie profiel

Dit bord wordt gebruikt bij een splitsing. Het bord wordt op de paal geschroefd. Het bord is eenzijdig bedrukt en wordt aan de achterzijde gemonteerd en recht op de paal vastgemaakt.

1. Kaderrand: Kader NEN 1772
2. Folie: **Reflectie klasse DG (klasse 3) van 3M**
3. Kleur: 6.1 Blauw bord , volgens leverancier, daarover reflectiefolie

6.2 Witte letters

1. Uitvoering letters: 7.1 Binnen de bebouwde kom: 60/45mm

7.2 Buiten de bebouwde kom: 80/60mm

7.3 Onderschrift: 20mm

7.4 Nummerverwijzing: binnen bebouwde kom: 40mm

7.5 Nummerverwijzing: buiten bebouwde kom: 60mm

1. Onderschrift: Onderschrift word buiten de kaderrand geplaatst
2. Lettertype: ANWB Trafic-Uu (NEN1772)
3. Bedrukking: Afhankelijk van de locatie zonodig enkel of dubbelzijdig

enkelzijdig: op splitsingen

dubbelzijdig: twee zijden leesbaar, 2 rijrichtingen

1. Pijlen: Volgens NEN norm, toepassen indien noodzakelijk

Pijlen worden gebruikt bij een opdeling van een straat. Ook bij het verwijzen naar nummering worden pijltjes gebruikt. Dit zijn dan onderpijltjes.