**Eisen komportalen**

Gemeente Westland

Kombordportaal volgens onderstaande specificaties:

aluminium profiel : industrie-klapprofiel IND 80 -[] 80 millimeter wanddikte

: 3 millimeter

kleur profiel : wit RAL 9010, d.m.v, polyester poedercoat¡ng

beenlengte : 320 centimeter

boven maaiveld : 24O centimeter

bovenliggen : gekoppeld d.m.v. kniestukken INDKS 80

bevestigen bebording : blind in staanders d.m.v. stelbouten en moeren

plaatsing : in de grond d.m.v. grondankers

in beton : te plaatsen (beton niet bijgeleverd)

Voorzien van:

compact plaat : (bxhxd) 110x52x1,6 centimeter

- model H01b-H02b : P o e I d i j k

: gem. Westland

compact plaat : (bxhxd) 110x70x1,6 centimeter

ondergrond : blanco, bord zelf

- voorzijde v.v. : model A0130zb 52x66 cm

- achterzijde v.v. : blanco, bord zelf

model BB15-2 : ROOD/WIT/ROOD geblokt

uitvoering : retroreflecterend - Diamond Grade³ -

lay-out : POL/Gemkom 12/Westland 01

(Leverbaar door Poll te Heteren)