**Procedure verkeersmaatregelen met verkeershinder**

Gemeente Westland

Dit document heeft tot doel de criteria voor het plannen, ontwerpen, afstemmen en communiceren van verkeersmaatregelen. Dit om de te nemen verkeersmaatregelen voor in- en externe partijen inzichtelijk te maken. De aanvrager van een te nemen verkeersmaatregel dient vooraf een verkeersmaatregel te ontwerpen en te toetsen aan de vigerende regelgeving waarna planning en melden kan aanvangen.

Verkeersmaatregelen die hinder in de doorstroming van het verkeer, bereikbaarheid van economische of publieke centra belemmeren, hebben invloed op de verkeersveiligheid van alle weggebruikers, werkzaamheden op openbaar vervoer routes en aanrij tijden voor politie en hulpdiensten. Dit kunnen gedeeltelijke of gehele afsluitingen van rijbanen en/of fietspaden zijn.

**Meldingsplicht en meldtermijnen**

De gemeente Westland werkt niet met vergunningen op dit gebied, wel met een meldingsplicht en meldtermijnen. De meldtermijnen zijn van belang voor een tijdige, goede afstemming en communicatie van verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering. In een zo vroeg mogelijk stadium moet duidelijkheid zijn over de invloed van de werkzaamheden op het verkeer. Dit in verband met de eventuele omleidingroutes, afstemming overige werken, hulpdiensten, busroutes geluidsoverlast, verkeersveiligheid en commu­nica­tie trajecten.

Wanneer een aanvraag te laat wordt ingediend kan dit van invloed op de planning van het project. Te laat aanmelden, betekent op voorhand later uitvoeren. De termijn die gesteld wordt voor het aanvragen van afzettingen en afsluitingen is afhankelijk van een aantal factoren. Factoren zoals:

* de omvang van de benodigde verkeersmaatregelen;
* de functie van de weg (categorisering);
* de intensiteit van het wegverkeer;
* de tijdsduur van de werkzaamheden;
* het moment van de werkzaamheden;
* de omrij tijd;
* de veiligheid;
* de invloed op de omgeving.

Hierbij moet gedacht worden aan de invloed van omleidingroutes die bijvoorbeeld door woonkernen gaan, de afwikkeling van het verkeer en de filevorming. Ook andere plaatsgebonden factoren kunnen van invloed zijn. Om die reden moet voorafgaande aan de activiteit de werkzaamheden gepland en afgestemd worden.

Een gedetailleerde omschrijving van het type weg en de bijbehorende minimale meldtermijn voorafgaande aan de werkzaamheden is weergegeven in de tabel op de volgende bladzijde.

